Рамка находится в однородном магнитном поле с индукцией 
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 = 0,1Тл

площадь рамки 
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=  500 см², а сопротивление 
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= 5 Ом. Плоскость рамки перпендикулярна силовым линиям. Какой силы возникает ток в рамке при ее повороте на угол 
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= 60⁰ за время 
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= 1с ?

При повороте  рамки, магнитный поток через поверхность, ограниченную рамкой, изменяется. По определению магнитный поток 
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 равен
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Угол
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 в определении потока (1) – это угол между линией индукции и нормалью к рамке. По условию в начальный момент этот угол равен нулю и поток максимальный. Затем рамка поворачивается, будем думать равномерно с угловой скоростью 
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и поток уменьшается. Изменение потока вызывает согласно закону Фарадея ЭДС индукции в рамке
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По мере увеличения угла ЭДС индукции растет от нуля 
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ЭДС в рамке обеспечит ток, сила которого 
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 будет увеличиваться от нуля до величины  
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