[Начертательная геометрия, 8]
1. Укажите, в каком октанте находится точка А. [image: image1.png]AT
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   а) I октант

б) III октант

в) IV октант

г) V октант

д) VII октант

2. Укажите, между какими октантами находится точка А. [image: image2.png]A





а) I и II октантом

б) III и IV октантом

в) V и VI октантом

г) VI и VII октантом

   д) VII и VIII октантом

3. Укажите название прямой АВ. [image: image3.png]



а) Горизонтальная

б) Фронтальная

в) Профильная 

г) Горизонтально-проецирующая 

   д) Общего положения

4. Определите, какие точки принадлежат прямой АВ. [image: image4.png]



а) только С

б) D, G
в) только F
г) С, Е

   д) только Е

5. Определите, какая точка должна находиться на прямой АВ в указанном месте. [image: image5.png]



а) N
б) M
в) P
г) N, P
   д) M, P
6. Какие прямые будут пересекать прямую АВ? [image: image6.png]



а) с, d
б) d, e, k
в) d, k 

   г) c, e 

д) c, e, k
7. Какие следы имеет прямая? [image: image7.png]



    а) M, N
б) M, P
в) N, P
г) M, N, P
д) только M
8. Укажите название плоскости. [image: image8.png]hoa




а) Горизонтальная 

б) Горизонтально-проецирующая 

   в) Фронтальная 

г) Фронтально-проецирующая

д) Профильная

9. Какие точки принадлежат заданной плоскости? [image: image9.png]



а) C, D
б) A, B, D
   в) B, C
г) A, C 

д) Все точки

10. Чем является прямая АD для заданной плоскости, АВС? [image: image10.png]



а) Горизонтальная прямая

б) Фронтальная прямая

    в) Горизонталь 

г) Фронталь 

д) Профильная прямая

11. Какие прямые параллельны заданной плоскости (АВС)? [image: image11.png]=




    а) d, k
б) Только d
в) l, d, g
г) d, g
д) Все прямые

12. Какие плоскости параллельны плоскости (? [image: image12.png]BY
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а) Только 1

б) 1, 2, 3

в) 2, 3

г) 1, 4

   д) 1, 2

13. Какие плоскости параллельны плоскости заданной треугольником АВС? [image: image13.png]G
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а) Только 2

   б) 1, 2

в) 1, 2, 3

г) 2, 4
д) 1, 2, 4

14. Какая прямая будет являться линией пересечения двух плоскостей? [image: image14.png]o8 e
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а) Общего положения

         б) Горизонтальная

в) Фронтальная 

г) Горизонтально-проецирующая 

д) Фронтально-проецирующая 

15. Какая фигура получится при пересечении призмы плоскостью (? [image: image15.png]



а) треугольник

б) четырехугольник

   в) пятиугольник

г) шестиугольник

16. Что называется гранной поверхностью призмы?

    а) прямолинейная образующая перемещается параллельно самой себе по ломаной направляющей

б) прямолинейная образующая перемещаясь проходит все время через одну S
в) поверхность у которой прямолинейная образующая перемещается параллельно самой себе по кривой направляющей

г) прямолинейная образующая перемещаясь по кривой проходит все время через точку S
17. Какая фигура получится при пересечении пирамиды плоскостью (? [image: image16.png]



а) прямая линия

б) треугольник

   в) четырехугольник

г) пятиугольник

18. Какие из перечисленных прямых (горизонтальная, фронтально-проецирующая, профильно-проецирующая) параллельны плоскости π1.

   а) все прямые

б) горизонтальная

в) фронтально-проецирующая

г) профильно-проецирующая

д) горизонтальная, фронтально-проецирующая

19. Какие из плоскостей перпендикулярны плоскости π1.

   а) горизонтально-проецирующая, фронтальная, профильная

б) все плоскости

в) горизонтально-проецирующая

г) фронтальная, профильная

д) ни одна из плоскостей

20. Как проходит горизонтальная проекция горизонтали у плоскости общего положения?

   а) Параллельно горизонтальному следу плоскости

б) Параллельно оси Х

в) Параллельно оси Y
г) Параллельно фронтальному следу плоскости

д) Параллельно профильному следу плоскости

21. Какие следы имеет горизонтальная прямая?

   а) N, P
б) N
в) M, P
г) M
д) P
22. Какие следы у горизонтально-проецирующей плоскости проекций параллельны оси Z.

   а) f"оα, р'''оα
б) h'оα, f"оα
в) h'оα, р'''оα
г) h'оα
д) f"оα
23. По заданным координатам постройте прямые АВ и СD. Определите взаимное положение этих прямых: А (40;5;55), В (70;65;35), С (0;50;10), D (65;20;40).

а) АВ и СD – пересекающиеся прямые

б) АВ и СD – параллельные прямые

в) АВ и СD – скрещивающиеся прямые
г) АВ и СD – перпендикулярные прямые
24. Метод проецирования, применяемый в машиностроительном черчении

а) центральный

б) фронтальный 

в) горизонтальный

г) ортогональный

д) аксонометрический


25. При проецировании плоскости проекций расположены

а) параллельно

б) перпендикулярно

в) под углом < 90°

г) под углом > 90°

д) совмещены


26. Пересечение плоскостей проекций образует

а) линию связи

б) линию Монжа

в) ось проекций

г) ось симметрии

д) ось совмещения


27. Совмещая плоскости проекций получаем

а) четверть

б) октант

в) эпюр

г) квадрант

д) рисунок


28. Название прямой, параллельной плоскости π2

а) общего положения

б) фронтальная 

в) профильная

г) горизонтальная

д) фронтально-проецирующая


29. Если горизонтальная проекция прямой уровня является натуральной величиной, то фронтальная проекция

а) параллельна OZ
б) параллельна OX
в) параллельна OY
г) перпендикулярна OX
д) перпендикулярна OY

30. Название плоскости, параллельной плоскости π1

а) фронтальная

б) горизонтальная

в) профильная

г) фронтально-проецирующая

д) горизонтально-проецирующая

31. Постройте по координатам прямую АВ и дайте ее название: А(30;40;50), В(0;40;20).

а) Общего положения

б) Горизонтальная

в) Фронтальная

г) Горизонтально-проецирующая

д) Профильно-проецирующая

[Задачи, 1]

32. Определите координаты горизонтального следа М прямой АВ, если А(30;40;0), В(80;30;50).
а) М(30;40;0)

б) Прямая не имеет горизонтального следа

в) М(0;30;50)

г) М(80;30;0)

         д) М(30;40;50)

33. Постройте точку К принадлежащую прямой АВ (А(80;50;20), В(0;30;60)), если известна координата этой точки Х = 60.  Какие координаты  имеет точка К. [image: image17.png]



   а) К(60;45;30)

б) К(60;55;35)

в) К(60;55;25)

г) К(60;65;40)

д) К(60;65;20)

34. Определите натуральную величину отрезка АВ (А(80;-30;-40), В(20;-30;30)). [image: image18.png]



   а) 94

б) 84

в) 74

г) 104

д) 114

35. Определите расстояние от точки С до прямой АВ, если известны координаты (А(75;40;15), В(40;40;55), С(45;5;20)). [image: image19.png]



а) 26

б) 32

в) 54

    г) 40

д) 46

36.  Найдите расстояние между двумя параллельными прямыми, если известны координаты (А(80;30;15), В(35;30;60), С(40;55;20), D(0;55;60)). [image: image20.png]



а) 19

б) 25

    в) 35

г) 40

д) 44

37.  Найдите расстояние от точки D до плоскости заданной треугольником АВС, если известны координаты (А(60;15;35), В(15;15;35), С(50;40;35), D(25;40;10)). [image: image21.png]



    а) 25

б) 30

в) 35

г) 40
д) 45

38.  Найдите расстояние от точки А до плоскости (, если известны координаты (А (45; 45; 35), Y(( (0; 40; 0), Z(( (0; 0; 30)). [image: image22.png]



а) 5

   б) 30

в) 10

г) 20

д) 25

39.  Определите на каком расстоянии находится прямая АВ от плоскости проекций π1.А(80;50;40), В(20;10;40). [image: image23.png]



   а) 40

б) 50

в) 60

г) 70

д) 80

[ Стандартизация, 3]
40.  Какие требования предъявляют к конструкторской документации:

а) предельная ясность;

б) отсутствие различных толкований;

в) не требует дополнительной переработки;

г) понятность для производства изделия.

41.  Какую систему образует комплекс стандартов, содержащих единые требования к выполнению и оформлению документации?

а) СНИП;

б) ЕСКД;

в) ГОСТ Р;

 г) ОСТ Р;

д) ЕДВД.

42.  Единообразное и правильное оформление чертежей…

а) облегчает чтение чертежей;

б) облегчает выполнение чертежей;

в) снижает трудоемкость выполнения чертежей;

г) упрощает дальнейшую обработку чертежей;

д) обеспечивает эстетическую привлекательность чертежа.

43.  Чтение чертежа предмета – это …

а) чтение информации в виде текста с чертежа;

б) представление пространственной формы и размеров предмета;

в) термин «чтение» относиться только к текстовым документам;

г) умение различать виды изображений.

44.  Что называется чертежом детали?

а) документ, содержащий изображение детали необходимые для ее изготовления и контроля;

б) документ, содержащий изображение сборочной единицы необходимые для ее сборки;

в) документ, определяющий конструкцию изделия и поясняющий принцип работы изделия;

г) документ, на котором показаны составные части изделия и связи между ними.

45.  Что называется изделием?

а) предмет, составные части которого подлежат соединению между собой;

б) любой предмет или набор предметов, подлежащих изготовлению;

в) предмет, изготовленный из однородного по марке и наименованию материала;

г) все варианты представленные в ответах верны.

46.  Что называется деталью?

а) предмет, составные части которого подлежат соединению между собой сборочными операциями;

б) любой предмет или набор предметов, подлежащих изготовлению;

в) предмет, изготовленный из однородного по марке и наименованию материала без применения сборочных операций;

г) все представленные в ответах варианты одинаково верны по всем условиям.

47. Какие преимущества имеет чертеж перед рисунками и фотографиями?

а) простота выполнения;

б) отсутствие искажения;

в) видимость с различных сторон;

г) компактность.

48.  Где не обязательно применение стандартов?

а) на стройках;

б) на производственных предприятиях;

в) в проектных организациях;

г) в учебных заведениях;

д) везде обязательно.

49.  Какой ГОСТ устанавливает типы линий?

а) ГОСТ 2.308 – 79;

б) ГОСТ 2.723 – 68;

в) ГОСТ 8.417- 81;

г) ГОСТ 2.303 – 68.

[Линии на чертеже, 3]
50.  С какой целью для изображения изделий на чертежах применяют линии разных типов?

а) обеспечение более четкого выявления формы изделия;

б) обеспечение большей информативности чертежа;

в) обеспечение простоты изображения изделий;

г) обеспечение минимального количества изображений.

51.  Какая линия принята за основу разделения линий на типы?

а) сплошная тонкая;

б) штриховая;

в) сплошная основная;

г) разомкнутая.

52.  Толщина сплошной основной линии находиться в пределах:

а) (0,3 … 0,9) мм;

б) (0,5 … 1,4) мм;

в) 1 мм;

г) (1 … 2) мм.

53.  От чего зависит длина штрихов в штриховых и в штрихпунктирных линиях?

а) от величины изображения;

б) от масштаба;

в) от вида изображения (вид, разрез, сечение);

г) от чертежного инструмента.

54.  Штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться:

а) пунктирами;

б) штрихами;

в) как угодно;

г) не пересекаться.

55.  Допускается ли заменять штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центровые, сплошными тонкими линиями?

а) допускается в любых чертежах, при любых масштабах;

б) не допускается ни при каких обстоятельствах;

в) допускается, если размеры фигур в изображении менее 12 мм.

г) допускается, если чертеж имеет разрезы.

56.  Какая буква обозначает толщину линии?

      а) S; 

б) k;

в) t;

г) l.

57.  Назначение сплошной основной линии:

а) обозначение разграничения вида и разреза;

б) изображение контура вынесенного сечения;

в) изображение линий сечений;

г) изображение симметрии.

58.  Для чего используется сплошная основная линия:

а) изображение видимого контура изделия;

б) изображение линии выноски;

в) изображение линии разрыва;

г) изображение частей изделий в крайних положениях.

59.  Сплошной основной линией на чертеже наносят:

а) изображение контура наложенного сечения;

б) изображение контура разреза;

в) ограничение выносных элементов на видах;

г) изображение невидимого контура.

60.  Назначение сплошной тонкой линии:

а) изображение контура высеченного сечения;

б) изображение разреза;

в) изображение штриховки сечений;

г) изображение центровых линий.

61. Для чего используется сплошная тонкая линия: 

а) изображение центровых линий;

б) изображение разреза;

в) изображение невидимого контура;

г) изображение размерных линий.

62.  Сплошной тонкой линией на чертеже наносят:

а) изображение разреза;

б) изображение выносных линий;

в) изображение частей изделий в крайних положениях;

г) изображение центровых линий.

63.  Сплошная тонкая линия необходима для:

а) изображение контура наложенного сечения;

б) изображение частей изделий в крайних положениях;

в) обозначение разграничения вида и разреза;

г) изображение невидимого контура.

64.  Сплошной тонкой линией обозначают:

а) изображение невидимого контура;

б) обозначение разграничения вида и разреза;

в) изображение полок линий-выносок;

г) изображение частей изделий в крайних положениях.

65. Использование  сплошной тонкой линии на чертеже для:

а) изображение частей изделий в крайних положениях;

б) обозначение разграничения вида и разреза;

в) изображение контура вынесенного сечения;

г) изображение линий-выносок.

66. Тонкая  сплошная линия на чертеже применяется при:

а) обозначение разграничения вида и разреза;

б) изображение невидимого контура;

в) изображение ограничения выносных элементов на видах, разрезах, сечениях;

г) изображение частей изделий в крайних положениях.

67.  Назначение сплошной волнистой линии:

а) изображение ограничения выносных элементов на видах, разрезах, сечениях;

б) изображение невидимого контура;

в) изображение сечений;

 г) изображение обрыва.

68.  Применение  сплошной волнистой линии:

а) изображение разграничения вида и разреза;

б) изображение ограничения выносных элементов на видах, разрезах, сечениях;

в) изображение невидимого контура;

г) изображение сечений.

69.  Использование штриховой линии:

а) изображение сечений;

б) изображение осевых линий;

в) изображение центровых линий;

г) изображение невидимого контура.

70.  Назначение штрихпунктирной тонкой линии:

а) изображение центровых линий;

б) изображение невидимого контура;

в) изображение длинных линий обрыва;

г) изображение частей изделия в крайних положениях.

71.  Использование штрихпунктирной тонкой линии:

а) изображение центровой линии:

б) изображение частей изделия в крайних положениях;

в) изображение сгиба на развертках;

г) изображение невидимого контура.

72.  Применение штрихпунктирной тонкой линии:

а) изображение сгиба на развертках;

б) изображение линий сечения  для наложенных сечений;

в) изображение частей изделия в промежуточных положениях;

г) изображение поверхностей, подлежащих термообработке.

73.  Назначение штрихпунктирной тонкой линии на чертеже:

а) изображение линий сечения, являющихся осями симметрии для вынесенных сечений;

б) изображение на чертеже поверхностей, подлежащих термообработке;

в) изображение на чертеже поверхностей, подлежащих нанесению покрытия;

г) изображение на чертеже частей изделия в крайних или промежуточных положениях.

74.  Назначение разомкнутой линии:

а) изображение сгиба на развертках;

б) изображение поверхностей, подлежащих нанесению покрытия;

в) обозначение линий сечения;

г) изображение центровых линий.

75.  Назначение штрихпунктирной линии с двумя точками:

а) изображение длинных линий обрыва;

б) изображение поверхностей, подлежащих нанесению покрытия;

в) обозначение линий сечения;

г) изображение частей изделий в крайних положениях.

76.  Применение штрихпунктирной линии с двумя точками:

а) обозначение линий сечения;

б) изображение контура вынесенного сечения;

в) изображение линий сгиба на развёртках;

г) изображение полок линий выносок.

77.  Какую линию изображают от руки?

а) сплошную волнистую;

б) штриховую;

в) штрихпунктирную с двумя точками;

г) сплошную тонкую с изломами.

78. От чего зависит длина штрихов штриховой линии?

а) от вида изображения на чертеже;

б) от толщины линии на чертеже;

в) длинна штрихов не зависит ни от чего;

г) от размеров и сложности изображения.

79.  Укажите последовательность линий по толщине (от тонкой к толстой)?

 а) сплошная основная;

 б) линия проекционной связи;

 в) разомкнутая;
 г) волнистая;
 д) штриховая.

80.  Толщина сплошной толстой линии ГОСТ 2.303-68 обозначается буквой s. Какой толщины должна быть линия a?[image: image24.png]



а) s/3;

б) от s/2 до s/3;

в) s/2;

г) от s/2 до 2/3s.

81.  Толщина сплошной толстой линии ГОСТ 2.303-68 обозначается буквой s. Какой толщины должна быть линия б?[image: image25.png]O
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а) s/3;

б) от s/2 до 2/3s;

в) s/2;

г) от s/2 до s/3.

[ Построение чертежа, 4]
82.  Расставьте правильную последовательность построения чертежа?

 а) изображение дуг и окружностей;

 б) разметка на поле чертежа необходимых изображений;

 в) изображение осевых и центровых линий;

 г) изображение видимого контура изделия;

 д) нанесение размеров.

83.  Укажите последовательность построения чертежа?

 а) обводка чертежа линией видимого контура;

 б) изображение поля чертежа;

 в) изображение основной надписи;

 г) нанесение размеров элементов изделия;
 д) вычерчивание детали тонкими линиями.
84.  Определите  последовательность построения чертежа?

 а) изображение осевых и центровых линий;

 б) определение количества изображений;
 в) выбор масштаба и формата;

 г) изображение поля чертежа;

 д) непосредственное вычерчивание детали.

85.  Последовательность построения чертежа выполняется следующим образом
 а) определение количества изображений;

 б) обводка чертежа;

 в) нанесение размеров элементов изделия;

 г) изображение видимого контура изделия;

 д) заполнение основной надписи.

86.  Укажите правильную  последовательность построения чертежа?

 а) выбор масштаба и формата чертежа;

 б) нанесение технических требований;

 в) обозначение шероховатости поверхностей;

 г) разметка на поле чертежа мест построения;

 д) заполнение основной надписи.

87.  Укажите верную последовательность построения чертежа?

 а) разметка на поле чертежа необходимых изображений;

 б) изображение дуг и окружностей на чертеже;

 в) обводка линиями видимого контура чертежа;

 г) нанесение размеров элементов изделия;

 д) заполнение основной надписи.

88.  Укажите оптимальную последовательность построения чертежа?

 а) нанесение технических требований на чертеж;

б) разметка на поле чертежа мест построения изображений;

 в) выбор масштаба и формата чертежа;

 г) определение количества изображений на чертеже
 д) заполнение основной надписи.

89.  Укажите последовательность обводки чертежа?

 а) нанесение размерных стрелок;

 б) обводка дуг и окружностей;

 в) нанесение выносных и размерных линий;

 г) написание размерных чисел и надписей на чертеже;

 д) заполнение основной надписи.

90.  Укажите правильную последовательность обводки чертежа?

 а) написание размерных чисел и надписей на чертеже;

 б) нанесение линий штриховки на чертеже;

в) обводка линий видимого контура на чертеже;

 г) нанесение размерных стрелок на чертеж;

 д) заполнение основной надписи.

91.  К чему приводит качественное выполнение чертежа?

а) к удобству пользования чертежом;

б) к возможности репрографии (изготовление копий);

в) к возможности сокращения типов линий;

г) к возможности микрофильмирования.

92. Расстояние между двумя любыми параллельными линиями на чертеже должно быть:

а) не более 2 мм;

б) не менее 0,8 мм;

в) не более 24 мм;

г) не менее 3 мм.

[Основные надписи, 2]
93.  Что такое основная надпись?

а) таблица, содержащая техническую характеристику изделия;

б) таблица, содержащая основные сведения чертежа;

в) технические требования или технические условия;

г) все размеры и текстовые надписи на чертеже.

94.  Где на чертеже располагают основную надпись?

а) в любом свободном месте поля чертежа;

б) в правом верхнем углу поля чертежа на расстоянии 10 мм от внутренней рамки;

в) в правом нижнем углу поля чертежа, в плотную к внутренне рамке;

г) в правом нижнем углу поля чертежа на расстояние 10 мм от внутренней рамки.

95.  Как должен быть расположен формат А4 при выполнении чертежа?

а) горизонтально;

б) вертикально;

в) горизонтально или вертикально;

г) формат А4 используется только для текстовых документов.

96.  На формате А4 основная надпись располагается:

а) только вдоль длинной стороны листа;

б) вдоль длинной или короткой стороны листа;

в) только вдоль короткой стороны листа;

г) основная надпись на формате А4 не применяется.

[Шрифты, 2]
97.  Что такое шрифт?

а) цифры на чертеже;

б) таблица на чертеже;

в) буквы на чертеже;

г) линии на чертеже.

98.  Какой ГОСТ устанавливает шрифт?

а) ГОСТ 7.9-95;

б) ГОСТ 2.304-81;

в) ГОСТ 6402-70;

г) ГОСТ 2.001-93.

99.  Какие размеры шрифта устанавливает ГОСТ?

а) 2,5; 5; 7; 14; 28; 40;

б) 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40;

в) 1,8; 3,5; 8; 12; 20; 25; 30;

г) 2,5; 3,5; 8; 14; 20; 25; 30; 40.

100.  Какого размера шрифта не существует?

а) 2,5;

б) 5;

в) 7;

г) 12.

101.  Какой размер шрифта отсутствует в ГОСТ?

а) 25;

б) 20;

в) 28;

г) 40.

102.  Какого размера шрифта нет? 

а) 2,5;

б) 1,8;

в) 2;

г) 4.

103.  Какого размера шрифта не бывает?

а) 4;

б) 3,5;

в) 7;

г) 8.

104.  Какого размера шрифта не существует в ГОСТ?

а) 5;

б) 7;

в) 12;

г) 25.

105.  Чем определяется размер шрифтов?

а) высотой строчных букв;

б) высотой прописных букв;

в) шириной прописных букв;

г) толщиной линии шрифта.

106.  Каким элементом определяется размер шрифтов?

а) высотой заглавных букв;

б) высотой римских цифр;

в) высотой арабских цифр;

г) размер шрифта не зависит от размеров цифр и букв.

107.  В каких единицах длины измеряется размер шрифта?

а) в сантиметрах;

б) в миллиметрах;

в) в дециметрах;

г) в дюймах.

108.  Что такое размер шрифта?

а) высота прописной буквы, измеренная по направлению, перпендикулярному к основанию строки;

б) высота строчной буквы, измеренная по направлению, перпендикулярному к основанию строки;

в) ширина прописной буквы, измеренная по направлению, параллельному основанию строки;

г) ширина строчной буквы, измеренная по направлению, параллельному основанию строки.

109.  Какие типы шрифта установлены ГОСТ?

а) В;

б) А;

в) Г;

г) Б.

110.  Чему равна высота строчной буквы шрифта номер 5?

а) 1,8;

б) 2,5;

в) 5;

г) 3,5.

111.  Чему равна высота прописных буквы шрифта номер 14?

а) 10;

б) 14;

в) 7;

г) 5.

112.  Чему равна высота прописной буквы шрифта номер 10?

а) 10;

б) 7;

в) 14;

г) 5.

113.  Чему равна высота строчной буквы шрифта номер 7?

а) 7;

б) 5;

в) 3,5;

г) 10.

114.  Если высота прописной буквы равна 14 мм, то номер шрифта:

а) 7;

б) 10;

в) 14;

г) 20.

115.  Если высота строчной буквы равна 7 мм, то номер шрифта:

а) 5;

б) 14;

в) 7;

г) 10.

116. Впишите номер шрифта, если высота строчной буквы равна 14 мм.

117.  Впишите номер шрифта, если высота строчной буквы равна 3,5 мм.

118.  Какие параметры шрифта обязательно зависят от его размера?

а) высота прописных букв;

б) высота строчных букв;

в) угол наклона букв;

г) конструкция букв и цифр.

[ Масштабы, 2]
119.  Что называется масштабом?

а) отношение линейного размера отрезка в натуре к соответствующему размеру на чертеже;

б) отношение линейного размера отрезка на чертеже к соответствующему размеру в натуре;

в) отношение линейных размеров;

г) отношение линейных и угловых размеров.

120.  Какой ГОСТ устанавливает масштабы изображения?

а) ГОСТ 7.1-84;

б) ГОСТ 2.302-86;

в) ГОСТ 9.104-79;

г) ГОСТ 2290-76.

121.  Какой масштаб называется натуральной величиной?

а) 2:1;

б) 2,5:1;

в) 1:2;

г) 1:1.

122.  Укажите верный ряд масштабов увеличения (из тестов).

а) 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:20; …

б) 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; …

в) 1:2; 1:3; 1:4; 1:5; 1:10; 1:20;…

г) 2:1; 3:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; … .

123.  Укажите верный ряд масштабов уменьшения (из тестов).

а) 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:20; …

б) 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; …

в) 1:2; 1:3; 1:4; 1:5; 1:10; 1:20;…

г) 2:1; 3:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; … .

124.  Из представленных масштабов какой является масштабом увеличения.

а) 1:4;

б) 2:1;

в) 2,5:1;

г) 3:1.

125.  Укажите масштаб уменьшения.

а) 1:2;

б) 2:1;

в) 1:5;

г) 4:1.

126.  Как обозначается масштаб в основной надписи чертежа?

а) 1-2;

б) 4:1;

в) (1;2);

г) ½.

127.  Укажите масштаб ”натуральная величина”.

а) 2:1;

б) 1:1;

в) 1:2;

г) 1:2,5.

128.  При масштабировании изображения на размерах чертежа наносят размерные числа, которые должны соответствовать…

а) увеличенным размерам изображения;

б) действительным размерам изображения;

в) уменьшенным размерам изображения;

г) возможны оба варианта.

129.  Если действительному размеру элемента изображения 200 мм соответствует 50 мм на чертеже, то выбран масштаб:

а) 1:4;

б) 4:1;

в) 1:2,5;

г) 1:1.

130.  Если действительному размеру элемента изображения 20 мм соответствуем размер 50 мм на чертеже, то выбран масштаб:

а) 2,5:1;

б) 1:2,5;

в) 1:1;

г) 4:1.

131.  Чему равен действительный размер элемента изображения, если размер на чертеже 35 мм, а масштаб 1:2?

а) 70 мм;

б) 17,5 мм;

в) 35 мм;

г) 105 мм.

132. Чему равен действительный размер элемента изображения, если его размер на чертеже 150 мм, а масштаб 4:1?

а) 37,5;

б) 600;

в) 150;

г) 750.

133.  Чему равен размер элемента изображения на чертеже, если его действительный размер 80 мм, а масштаб 1:1?

а) 240;

б) 160;

в) 80;

г) 40.

134.  Чему равен размер элемента изображения на чертеже, если его действительный размер 80 мм , а масштаб 1:4?

а) 40 мм;

б) 320 мм;

в) 20 мм;

г) 80 мм.

135.  Чему равен размер элемента изображения на чертеже, если его действительный размер 80 мм, а масштаб 4:1?

а) 20 мм;

б) 40 мм;

в) 320 мм;

г) 80 мм.

[ Нанесение размеров на чертежах, 2]
136.  Какой ГОСТ устанавливает правила нанесения, размеров и предельных отклонений на чертежах ?

а) ГОСТ 2290-76;

б) ГОСТ 2.307-68;

в) ГОСТ 2789-73;

г) ГОСТ 2.774-68.

137.  Что означает ”метрически определенный чертеж”?

а) чертеж имеет необходимое и достаточное количество размеров для изготовления изделия;

б)  чертеж имеет необходимое и достаточное количество изображений;

в) изображение на чертеже выполнено в аксонометрической проекции;

г) на чертеже имеются угловые размеры.

138.  Что означает термин ”задание размера”?

а) расположение размера на чертеже;

б) какой размер, и с какой точностью необходимо задать на чертеже;

в) изображение размерных линий;

г) нанесение размерных чисел.

139.  Что означает термин ”нанесение размера”?

а) какой разрез, и с какой точностью необходимо задать на чертеже;

б) нанесение размерных чисел на изображение изделия;

в) только изображение размерных линий на чертеже;

г) расположение размера на чертеже изделия.

140.  Размеры на чертежах указываются…

а) размерными числами;

б) размерными линиями;

в) выносными линиями;

г) осевыми линиями.

141.  Размерные числа должны соответствовать…

а) линейными размерами элементов изображения на чертеже;

б) угловым размерам элементов изображения на чертеже;

в) действительным размерам (размер в натуре);

г) формату и масштабу чертежа.

142.  Чему должно быть равно количество размеров на чертеже?

а) должно быть минимально возможным на чертеже;

б) должно быть максимально возможным на чертеже;

в) размерных чисел должно быть не менее 7;

г) должно быть минимальным, но достаточным.

143.  Какие размеры называются исполнительными?

а) все линейные размеры на чертеже;

б) все размеры на чертеже;

в) размеры, не подлежащие выполнению по данному чертежу;

г) размеры, которые используются при изготовлении и контроле изделия.

144.  Какие размеры называются справочными?

а) размеры, не подлежащие выполнению по данному чертежу;

б) все размеры на чертеже;

в) все угловые размеры на чертеже;

г) размеры, которые используются при изготовлении и контроле изделия.

145.  Каким знаком отмечают справочные размеры?

а) с;

б) +;

в) *;

г) о.

146.  Если на чертеже имеются справочные размеры, то…

а) в технических требованиях записывают: ”размеры для справок”;

б) их не указывают;

в) в технических требованиях записывают: ”требуется обмер”;

г) в основной надписи указывают: ”справочный размер”.

147.  Какие размеры называют установочными?

а) размеры элементов изделия, по которым данное изделие присоединяют к другому изделию;

б) размеры элементов изделия, по которым данное изделие монтируют;

в) размеры, определяющие предельные внешние и внутренние очертания изделия;

г) размеры, которые даны с предельными отклонениями.

148.  Какие размеры называют присоединительными?

а) размеры, которые даны с предельными отклонениями;

б) размеры, определяющие предельные внешние и внутренние очертания изделия;

в) размеры элементов изделия, по которым данное изделие присоединяют к другому изделию;

г) размеры элементов изделия, по которым данное изделие монтируют.

149.  Какие размеры называют габаритными?

а) размеры элементов изделия, по которым данное изделие монтируют;

б) размеры элементов изделия, по которым данное изделие присоединяют к другому изделию;

в) размеры, которые даны с предельными отклонениями;

г) размеры, определяющие предельные внешние и внутренние очертания изделия.

150.  Размеры одного и того же элемента…

а) не должны повторяться на разных изображениях;

б) должны повторяться  на каждом изображении;

в) должны быть выполнены на одном изображении;

г) не должны быть выполнены на одном изображении.

151.  Линейный размер – это размер…
а) длина;

б) ширина;

в) высота;

г) угол.

152.  Линейный размер - это…

а) высота изделия;

б) величина угла;

в) величина дуги;

г) величина радиуса.

153.  Угловой размер - это…

а) величина дуги;

б) величина угла;

в) величина радиуса;

г) величина диаметра.

154.  Линейные размеры на чертежах указывают…

а) только в миллиметрах, и ни в каких других единицах измерения;

б) только в сантиметрах, и ни в каких других единицах измерения;

в) в миллиметрах и при необходимости в других единицах измерения длинны, которые указывают;

г) в любых предусмотренных стандартами единицах измерения длинны.

155.  Угловые размеры на чертежах указывают…

а) в градусах;

б) в минутах;

в) в дюймах;

г) в секундах.

156.  Единицы измерения размеров указывают на чертежах, если…

а) размер указан в миллиметрах;

б) размер указан в градусах;

в) размер указан в минутах;

г) размер указан в метрах.

157.  Каким знаком указывают на чертежах угловой размер - градус?

а) с;

б) гр;

в) *;

г) о.

158.  Какая цифра указывает выносную линию?
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а) 2;

б) 1;

в) 4;

г) 3.

159.  Какая цифра указывает размерную линию?
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а) 4;

б) 1;

в) 2;

г) 3.

160.  Какая цифра указывает размерное число?
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а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

161.  На какое расстояние должны выходить выносные линии за концы стрелок размерной линии?

а) не должны выходить;

б) 2 мм;

в) 5-10 мм;

г) 1-5 мм.

162.  От чего зависят размеры стрелки размерной линии?

а) от масштаба;

б) от вида изображения;

в) от толщины сплошной основной линии;

г) размеры стрелки всегда одной величины.

163.  Стрелка размерной линии на чертеже
а) имеет ширину 2 мм и длину 10 мм;

б) имеет размеры, зависящие от толщины линии видимого контура;

в) имеет размеры, зависящие от формата чертежа;

г) имеет размеры, зависящие от способа простановки размера.

164.  Стрелка размерной линии…

а) одинакова для всех размеров чертежа;

б) на разрезах меньше, чем на видах;

в) на вынесенных сечениях больше, чем на видах;

г) на выносных элементах меньше, чем на видах.

165.  Размерные и выносные линии выполняют…

а) штриховыми линиями на всем поле чертежа;

б) сплошными основными линиями на всем поле чертежа;

в) выносные – сплошными основными, а размерные – сплошными тонкими линиями;

г) сплошными тонкими линиями на всем поле чертежа.

166.  На каком рисунке правильно нанесены размеры элементов детали?[image: image29.png]) ( [ lﬂ(yr\lﬁ/ (Nhi
L

]




а) только а);

б) только б);

в) только в);

г) все варианты верны.

167.  При расположении размерной линии вертикально размерные числа наносят…

а) над линией;

б) справа от линии;

в) слева от линии;

г) расположение размерного числа не имеет значения.

168.  При наклонном расположении размерной линии размерные числа наносят…

а) над размерной линией на чертеже;

б) справа от размерной линии на чертеже;

в) слева от линии от размерной линии на чертеже;

г) расположение размерного числа не имеет значения.

169.  При нанесении размера отрезка размерная линия…

а) параллельна отрезку;

б) перпендикулярна отрезку;

в) пересекает отрезок;

г) параллельна, или перпендикулярна отрезку.

170.  При нанесении размера отрезка выносная линия…

а) параллельна отрезку;

б) расположена под углом от 30 до 60 градусов к отрезку;

в) перпендикулярна отрезку;

г) может быть параллельна или перпендикулярна отрезку.

171.  Где предпочтительнее располагать размерные линии?

а) внутри контура изображения;

б) вне контура изображения;

в) вне формата (за полем чертежа);

г) по линиям видимого контура изображения.

172.  Чему равно минимальное расстояние между параллельными размерными линиями?

а) 15 мм;

б) 2 мм;

в) 10 мм;

г) 7 мм.

173.  Чему равно минимальное расстояние между размерной линией и линией контура изображения;

а) 10 мм;

б) 7 мм;

в) 2 мм;

г) 15 мм.

174.  От чего зависит расстояние между параллельными размерными линиями?

а) от вида изображения;

б) от размеров изображения;

в) не зависит, а определяется ГОСТ;

г) от насыщенности чертежа.

175.  От чего зависит расстояние между размерной линией и линией контура изображения?

а) от размеров изображения;

б) от типа линии контура;

в) от размера шрифта;

г) от насыщенности чертежа.

176.  Пересечение размерных и выносных линий на чертеже…

а) допускается;

б) не допускается;

в) допускается только на выносных элементах;

г) допускается только один раз.

177.  В качестве размерных линий допускается использовать…

а) линии контура;

б) выносные линии;

в) сплошные тонкие линии;

г) сплошные волнистые линии.

178.  В качестве размерных линий можно использовать…

а) осевые линии;

б) центровые линии;

в) волнистые линии;

г) сплошные тонкие линии.

179.  Какие способы нанесения размеров существуют?

а) цепной;

б) комбинированный;

в) инвариантный;

г) координатный.

180.  Если размеры всех элементов изделия указаны от одной и той же поверхности, то способ нанесения размеров…

а) цепной;

б) координатный;

в) базовый;

г) комбинированный.

181.  Какой способ нанесения размеров применять не рекомендуется?

а) цепной;

б) координатный;

в) комбинированный;

г) цепной и координатный.

[ Сопряжения, 2]
182.  Что называется сопряжением?

а) плавный переход одной линии в другую;

б) плавный переход одной окружности в другую;

в) сборка резьбового соединения;

г) процесс изготовления неразъемного соединения.

183.  Общая точка, в которой осуществляется плавный переход из одной линии в другую называется…

а) центром сопряжения;

б) точкой сопряжения;

в) вершиной сопряжения;

г) хордой сопряжения.

184.  Сопрягающиеся линии должны иметь…

а) одинаковую кривизну;

б) общую хорду;

в) общий центр;

г) общую касательную.

185.  Если прямая КТ – касательная к окружности, то угол КТО…  [image: image30.png]



а) >90°;

б) <90°;

в) =90°;

г) =0°.

186.  Чтобы построить касательную к окружности из точки А нужно:  [image: image31.png]



 а) отметить точку М;

 б) соединить точку А и точку О;

в) провести окружность радиусом АВ с центром в точке В;

 г) найти середину отрезка АО;

 д) соединить точку М и А.

187.  Расстояние между центрами окружностей, соприкасающихся внешним образом…

а) равно разности диаметров;

б) равно сумме радиусов;

в) равно сумме диаметров;

г) равно разности радиусов.

188.  Расстояние между центрами окружностей, соприкасающихся внутренним образом…

а) равно разности радиусов;

б) равно сумме радиусов;

в) равно сумме диаметров;

г) равно разности диаметров.

189.  Точка касания двух окружностей…

а) лежит в центре большей окружности на чертеже;

б) лежит на прямой, проходящей через центры окружностей;

в) лежит в центре меньшей окружности на чертеже;

г) положение точки зависит от соотношения диаметров окружностей.

190.  Центр сопряжения – это…

а) общая точка, в которой осуществляется плавный переход;

б) точка, являющаяся центром сопрягающей дуги окружности;

в) точка, наиболее удаленная от центра сопрягающей дуги;

г) точка пересечения сопрягаемых прямых на чертеже.

191.  Укажите последовательность сопряжения дугой радиуса R двух прямых? [image: image32.png]



 а) провести дугу радиусом R с центром в точке O;

 б) провести прямую 1 параллельно данной прямой и удаленную от нее на R;

 в) провести прямую 2 параллельно данной прямой и удаленную от нее на R;

 г) определить положение центра сопряжения прямых линий;

 д) найти точки сопряжения на спрягаемых прямых линиях.

192.  Что необходимо для сопряжения двух прямых по радиусу R?

а) провести вспомогательные прямые;

б) провести дугу радиусом R;

в) найти точку пересечения вспомогательных прямых;

г) определить угол между прямыми.

193.  Центр сопряжения – точка…  [image: image33.png]



а) А;

б) В;

в) С;

г) D.

194.  Точка сопряжения – точка…  [image: image34.png]



а) А;

б) В;

в) С;

г) D.

195.  Если точка А – точка сопряжения, то…[image: image35.png]



а) АА = ОА;

б) ОА = ОВ;

в) АА = R;

г) ОА = R.

196.  Для сопряжения прямой с окружностью по радиусу R1 нужно…
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 а) найти центр сопряжения [image: image38.png]


;

 б) провести вспомогательную прямую на расстоянии R от данной прямой;

 в) провести дугу радиусом [image: image40.png]


+R с центром в точке О;

 г) провести дугу радиусом R с центром в точке [image: image42.png]


;
 д) найти точки сопряжения.
197.  При сопряжении двух прямых по радиусу точка сопряжения определяется…

а) как точка пересечения перпендикуляра, опущенного из центра сопряжения с данной прямой;

б) как центр дуги окружности проведенной с любым радиусом на чертеже;

в) как точка пересечения данных прямых проведенных в любом направлении;

г) как точка пересечения вспомогательных прямых на чертеже для любого изображения.

198.  При внешнем сопряжении двух окружностей ([image: image44.png]R,uR,



) по дуге радиусом R центр сопряжения удален от их центров на расстояние…

а) [image: image46.png]R,+R,



;

б) R -[image: image48.png]


; R -[image: image50.png]


;

в) R +[image: image52.png]


; R + [image: image54.png]


;

г) R + [image: image56.png]


+ [image: image58.png]


.

199.  Сопряжение двух окружностей по дуге называется внешним, если…

а) центр сопряжения находится в стороне центров окружности относительно сопрягающей дуги;

б) центр сопряжения находится в стороне, противоположной центрам окружностей относительно сопрягающей дуги;

в) центр сопряжения расположен на одной из окружностей;

г) центр сопряжения совпадает с центром одной из окружностей.

200.  Сопряжение двух окружностей по дуге называется внутренним, если…

а) центр сопряжения находится в стороне центров окружности относительно сопрягающей дуги;

б) центр сопряжения находится в стороне, противоположной центрам окружностей относительно сопрягающей дуги;

в) центр сопряжения расположен на одной из окружностей подлежащих сопряжению;

г) центр сопряжения совпадает с центром одной из окружностей подлежащих сопряжению.

[Проецирование тел, 2]
201.  Любая замкнутая область пространства называется…

а) геометрическим телом;

б) поверхностью;

в) сферой;

г) кривой второго порядка.

202.  Геометрическое тело, ограниченное плоскими многоугольниками, называется…

а) параллелепипедом;

б) многогранником;

в) многогранным углом;

г) конической поверхностью.

203.  Для получения поверхности вращения необходимо иметь…

а) ось вращения;

б) образующую;

в) плоскость вращения;

г) направление вращения.

204.  Под словом «развертка» в инженерной графике подразумевается…

а) режущий инструмент используемый в машиностроительной промышленности;

б) плоская фигура, полученная при совмещении поверхности геометрического тела с одной плоскостью;

в) сечение геометрического тела плоскостью общего положения;

г) сечение геометрического тела плоскостью частного положения.

205.  При выполнении развёртки цилиндра длина боковой поверхности может быть определена равенством…

а) 2πR;

б) πD;

в) πR2;

г) πD2/4.

206.  При выполнении развёртки конуса угол при вершине боковой поверхности может быть определен равенством…

а) α=180 L/d;

б) α= 180 d/L;

в) α=360 d;

г) α=πd.

