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Дано:
I(t) = Im·cos (2π·v·t)
R = 20 Ом
L = 65 мГн = 65·10-3 Гн
С = 250 мкФ = 250·10-6 Ф
v = 50 Гц
Im = 0,1 A
Участок AF
_________________
U(t) - ?	0< t<40 мс
cos ϕ - ?
Построить график



1)
Рассмотрим всю цепь:

Индуктивное сопротивление катушки:

		
Емкостное сопротивление конденсатора:

		
	Общее сопротивление цепи:

	
		Коэффициент мощности:

		
2)
	А теперь рассмотрим заданный участок цепи (AF). В цепи будет отсутствовать катушка индуктивности.
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	Тогда:
	Общее сопротивление цепи:

		
	Коэффициент мощности:

		
	Напряжение:

		
	Строим график:
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Cna TOKa B I/1EKTPUYECKOM KOHTYPE (PHC. 2) MEHAETCA CO BPEMEHEM M0 3aKOHY:
I(t) = I cos(2mvt), In=0.1A, v =50 [y. HailTn amnauTyAy HanpsxeHna n
CABUT (a3 MeKAY TOKOM 1 HANPAKEHMEM Ha 33A3HHOM YuacTke uenv (AF win
BD).

TOCTPOUTL FPagtK 3aBUCHMOCTH Hanpsenus U(t) Ha STOM yuaCTe oT Bpemennt ¢

& WHTEpBanE M3MeHEHN OT 0 40 40 MC.
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