Последовательность построения окружности в изометрии.
1.Найти центр окружности и провести через эту точку необходимые аксонометрические оси:  или Х и Z, или Y и  Z, или  X  и Y.
2.От центра окружности в обе стороны по осям отложить расстояния, равные радиусу окружности, и через полученные на осях точки провести прямые, параллельные осям. Получится ромб.
3.Соединить линией острые углы ромба, а из любого тупого угла ромба провести два отрезка к серединам противоположных сторон ромба. 
Вершины тупых углов ромба являются центрами больших дуг овала, а точки пересечения наклонных отрезков с большой диагональю ромба являются центрами маленьких дуг овала.

4.Из тупых углов ромба провести большие дуги  радиусом R1 между серединами противоположных сторон ромба.

5.Из точек пересечения на диагонали ромба провести
   маленькие дуги радиусом  R2 , замыкая овал.
