1. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 5·10-7 Гн и   конденсатора емкостью 2·10-7 Ф. На какую частоту будет резонировать данный контур, если активное сопротивление контура считать равным нулю?
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2. Определить силы токов в резисторах электрической цепи при заданных значениях ЭДС источников тока (ε1, ε2) и сопротивлений резисторов (R1, R2, R3). 
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