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1) Амплитуда напряжения равна  (100/5)*2=40 В;
2) Цена деления  на  графике  0,001 . Одно  колебание  занимает  6 клеток

потому    Т=0,001*6=0,006 , тогда  частота  будет равна F=1/T=1/0,006=167   Гц; 

3)Дествующие  значение напряжения   Ud=U0/1,14=40/1,14=35 в.  Определим  полное  сопротевление  цепи:
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Определим  ток в  цепи по закону ома:
I=40/14,49=2,76  A;

Дествующие  значение   тока:

ID=2,76/1.14=2,42  A;
Индуктивное сопротевление катушки:
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Средняя мощность в цепи: 
P=U*I=40*2,76=110 Вт;
Напряжение на катушке индуктивности :

UL=I*XL=10,48*2,76=29 В  
