Задание 1. По данным IP-адресам определить, к сети какого класса они принадлежат, получить IP-адрес сети, маску сети и IP-адрес широковещательной рассылки в данной сети: 
· 98.152.43.182  класс А, 98.0.0.0/8, 98.255.255.255
· 19.160.138.248 класс А, 19.0.0.0/8, 19.255.255.255
· 78.123.49.191  класс А, 78.0.0.0/8,  78.255.255.255
· 205.44.61.253 класс С, 205.44.61.0/24, 205.44.61.255
Используйте IP-адреса из задания 1 и соответствующую длину маски сети, чтобы получить IP-адрес сети, маску сети и IP-адрес широковещательной рассылки в данной сети: /4 /10 /25 /28
Является ли данная маска сети правильной и какова ее длина в битах: 
По определению маска сети является непрерывной последовательностью битов 1 от старшего разряда после которых идут только биты 0. Поэтому необходимо перевести в двоичное представление указанные маски и проверить этот факт. 
· 255.255.0.0         11111111.11111111.00000000.00000000
· 255.253.0.0         11111111.11111101.00000000.00000000 не маска
· 255.255.0.0 		11111111.11111111.00000000.00000000
· 255.255.0.0 		11111111.11111111.00000000.00000000
Является ли данный IP-адрес адресом сети с указанной длиной маски сети:
Необходимо вычислить по данному IP-адресу адрес сети и сравнить с исходным адресом, указанным в задании. 
· 152.228.0.0/14  класс В маска /16 не верно
· 229.0.0.0/3  класс С маска /24 не верно
· 126.17.238.0/23  класс А маска /8 верно меньше ПК
· 66.37.0.0/16 класс А маска /8 верно меньше ПК
