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В 01:23:47 в субботу 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл взрыв, который полностью разрушил реактор. Разрушение носило взрывной характер. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу. Здание энергоблока частично обрушилось, при этом погиб оператор главных циркуляционных насосов Валерий Ходемчук. В различных помещениях и на крыше начался пожар. Сотрудник пусконаладочного предприятия Владимир Шашенок умер от полученных травм в 6:00 того же дня. Впоследствии остатки активной зоны расплавились, смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям. В результате аварии произошёл выброс в окружающую среду радиоактивных веществ. 
С чего всё началось…
На 25 апреля 1986 года была запланирована остановка 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС для очередного планово-предупредительного ремонта. Во время таких остановок обычно проводятся различные испытания оборудования, как регламентные, так и нестандартные, проводящиеся по отдельным программам. В этот раз целью одного из них было испытание так называемого режима «выбега ротора турбогенератора», предложенного генеральным проектировщиком (московским институтом «Гидропроект») в качестве дополнительной системы аварийного электроснабжения. Режим «выбега» позволял бы использовать кинетическую энергию, запасённую во вращающемся роторе турбогенератора, для обеспечения электропитанием питательных (ПН) и главных циркуляционных насосов (ГЦН) в случае обесточивания электроснабжения собственных нужд станции. Однако данный режим не был отработан или внедрён на АЭС с РБМК. Это были уже четвёртые испытания режима, проводившиеся на ЧАЭС. Первая попытка в 1982 году показала, что напряжение при выбеге падает быстрее, чем планировалось. Последующие испытания, проводившиеся после доработки оборудования турбогенератора в 1983—1985 годах, также по разным причинам заканчивались неудачно. Но и в 1986 году произошёл сбой, и 4-ый энергоблок взорвался. До взрыва были зарегистрированы различные сигналы в несколько секунд, свидетельствующие об очень быстром росте мощности, затем регистрирующие системы вышли из строя. Произошло, по различным свидетельствам, от одного до нескольких мощных ударов (большинство свидетелей указали на два мощных взрыва), и к 1:23:47—1:23:50 реактор был полностью разрушен.

Авария на Чернобыльской АЭС


 


В 01:23:47 в субботу 26 апреля 1986 года на 4


-


м энергоблоке Чернобыльской 


АЭС произошёл взрыв, который полнос


тью разрушил реактор.


 


Разру


шение носило 


взрывной характер


. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю 


историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и 


пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.


 


Здание 


энергоблока частично обрушилось, при этом погиб оператор главных циркуляционных 


насосов Валерий Ходемчук. В различных помещениях и н


а крыше начался пожар. 


Сотрудник пусконаладочного предприятия Владимир Шашенок умер от полученных 


травм в 6:00 того же дня. Впоследствии остатки активной зоны расплавились, смесь из 


расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по 


под


реакторным


 


помещениям


. 


В результате аварии произошёл выброс в окружающую 


среду радиоактивных веществ


. 


 


С


 


чего всё началось


…


 


На 25 апреля 1986 года была запланирована остановка 4


-


го энергоблока 


Чернобыльской АЭС для очередного планово


-


предупредительного ремонта. Во время 


т


аких остановок обычно проводятся различные испытания оборудования, как 


регламентные, так и нестандартные, проводящиеся по отдельным программам. В этот 


раз целью одного из них было испытание так называемого режима «выбега ротора 


турбогенератора», предложенн


ого генеральным проектировщиком (московским 


институтом «Гидропроект») в качестве дополнительной системы аварийного 


электроснабжения. Режим «выбега» позволял бы использовать кинетическую энергию, 


запасённую во вращающемся роторе турбогенератора, для обеспеч


ения 


электропитанием питательных (ПН) и главных циркуляционных насосов (ГЦН) в 


случае обесточивания электроснабжения собственных нужд станции. Однако данный 


режим не был отработан или внедрён на АЭС с РБМК. Это были уже четвёртые 


испытания режима, проводив


шиеся на ЧАЭС. Первая попытка в 1982 году показала, 


что напряжение при выбеге падает быстрее, чем планировалось. Последующие 


испытания, проводившиеся после доработки оборудования турбогенератора в 1983


—


1985 годах, также по разным причинам заканчивались неу


дачно


.


 


Но и в 1986 году 


произошёл сбой, и 4


-


ый


 


энергоблок


 


взорвался.


 


До взрыва были


 


зарегистрированы 


различные сигналы


 


в 


несколько секунд


, свидетельствующие об очень быстром росте 


мощности, затем регистр


ирующие системы вышли из строя.


 


Произошло, по 


различным свидетельствам, от одного


 


до нескольких мощных ударов (большинство 


свидетелей указали на два мощных 


взрыва), и к 1:23:47


—


1:23:50 реактор был 


полностью разрушен


.


 




Авария на Чернобыльской АЭС   В 01:23:47 в субботу 26 апреля 1986 года на 4 - м энергоблоке Чернобыльской  АЭС произошёл взрыв, который полнос тью разрушил реактор.   Разру шение носило  взрывной характер . Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю  историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и  пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.   Здание  энергоблока частично обрушилось, при этом погиб оператор главных циркуляционных  насосов Валерий Ходемчук. В различных помещениях и н а крыше начался пожар.  Сотрудник пусконаладочного предприятия Владимир Шашенок умер от полученных  травм в 6:00 того же дня. Впоследствии остатки активной зоны расплавились, смесь из  расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по  под реакторным   помещениям .  В результате аварии произошёл выброс в окружающую  среду радиоактивных веществ .    С   чего всё началось …   На 25 апреля 1986 года была запланирована остановка 4 - го энергоблока  Чернобыльской АЭС для очередного планово - предупредительного ремонта. Во время  т аких остановок обычно проводятся различные испытания оборудования, как  регламентные, так и нестандартные, проводящиеся по отдельным программам. В этот  раз целью одного из них было испытание так называемого режима «выбега ротора  турбогенератора», предложенн ого генеральным проектировщиком (московским  институтом «Гидропроект») в качестве дополнительной системы аварийного  электроснабжения. Режим «выбега» позволял бы использовать кинетическую энергию,  запасённую во вращающемся роторе турбогенератора, для обеспеч ения  электропитанием питательных (ПН) и главных циркуляционных насосов (ГЦН) в  случае обесточивания электроснабжения собственных нужд станции. Однако данный  режим не был отработан или внедрён на АЭС с РБМК. Это были уже четвёртые  испытания режима, проводив шиеся на ЧАЭС. Первая попытка в 1982 году показала,  что напряжение при выбеге падает быстрее, чем планировалось. Последующие  испытания, проводившиеся после доработки оборудования турбогенератора в 1983 — 1985 годах, также по разным причинам заканчивались неу дачно .   Но и в 1986 году  произошёл сбой, и 4 - ый   энергоблок   взорвался.   До взрыва были   зарегистрированы  различные сигналы   в  несколько секунд , свидетельствующие об очень быстром росте  мощности, затем регистр ирующие системы вышли из строя.   Произошло, по  различным свидетельствам, от одного   до нескольких мощных ударов (большинство  свидетелей указали на два мощных  взрыва), и к 1:23:47 — 1:23:50 реактор был  полностью разрушен .  

