4)
Исходный объем воздуха в данном резервуаре V при нормальных условиях становится 
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Конечный объем воздуха в данном резервуаре с давлением 
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при нормальных условиях становится 
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Разница составляет 
[image: image8.wmf]V
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количество рабочих ходов 
[image: image9.wmf]6000
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5)
исходное состояние (поршень сверху, индексы равны 1) и конечное (поршень снизу индексы равны 2) отличаются давлением и объемом
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Избыточное давление, создаваемое поршнем равно ΔP =0,5 атм = 50 кПа
F=mg=S*ΔP
m= S*ΔP/g =30*0,0001*50000/10=15 кг
_1444930371.unknown

_1444930576.unknown

_1444930757.unknown

_1444930941.unknown

_1444931720.unknown

_1444930732.unknown

_1444930502.unknown

_1444930131.unknown

_1444930174.unknown

_1444929908.unknown

