1.Фтор — (от др.-греч. φθόρος «разрушение, порча, вред», далее от φθείρω «уничтожать, истреблять, губить») 
2.Первое соединение фтора — флюорит (плавиковый шпат) CaF2 — описано в конце XV века под названием «флюор». В 1771 году Карл Шееле получил плавиковую кислоту.

Как один из атомов плавиковой кислоты элемент фтор был предсказан в 1810 году, а выделен в свободном виде лишь 76 лет спустя Анри Муассаном в 1886 году электролизом жидкого безводного фтористого водорода, содержащего примесь кислого фторида калия KHF2.

3.  элемент 17-й группы периодической таблицы химических элементов (по короткой форме периодической системы — элемент главной подгруппы VII группы), второго периода, с атомным номером 9. Обозначается символом F (лат. Fluorum). Фтор — чрезвычайно химически активный неметалл и самый сильный окислитель, является самым лёгким элементом из группы галогенов. Простое вещество фтор (CAS-номер: 7782-41-4) при нормальных условиях — двухатомныйгаз (формула F2) бледно-жёлтого цвета с резким запахом, напоминающим озон или хлор.

4. Для лабораторного получения фтора используют разложение некоторых соединений, но все они не встречаются в природе в достаточном количестве и их получают с помощью свободного фтора.


Хотя этот метод не имеет практического применения, он демонстрирует, что электролиз необязателен, кроме того, все компоненты для данных реакций могут быть получены без использования газообразного фтора.

Промышленный метод
Промышленное производство фтора осуществляется электролизом расплава кислого фторида калия KF·3HF (часто с добавлениями фторида лития), который образуется при насыщении расплава KF фтористым водородом до содержания 40—41 % HF. Процесс электролиза проводят при температурах около 100 °C в стальных электролизёрах со стальным катодом и угольным анодом.

5. Газообразный фтор используется для получения:

· гексафторида урана UF6 из UF4, применяемого для разделения изотопов урана для ядерной промышленности.

· трёхфтористого хлора ClF3 — фторирующий агент и мощный окислитель ракетного топлива

· шестифтористой серы SF6 — газообразный изолятор в электротехнической промышленности

· фторидов металлов (например, W и V), которые обладают некоторыми полезными свойствами

· фреонов — хороших хладагентов
· тефлонов — химически инертных полимеров

· гексафтороалюмината натрия — для последующего получения алюминия электролизом
· различных соединений фтора

Ракетная техника
Соединения фтора и сам фтор применяются в ракетной технике как окислители ракетного топлива.

Применение в медицине
Фторированные углеводороды (напр. перфтордекалин) применяются в медицине как кровезаменители. Существует множество лекарств, содержащих фтор в структуре (фторотан, фторурацил и др.).
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