Луч света от лазерной указки падает на плоскопараллельную стеклянную пластинку под углом падения 600 (рис.)
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Луч частично отражается от верхней поверхности, частично проходит в пластинку и после отражения от нижней поверхности выходит через верхнюю поверхность. В результате на вертикальном экране над пластинкой образуется два световых пятна. Определить показатель преломления пластинки, если расстояние между пятнами равно толщине пластинки.
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