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Приложение 5
8-разрядное представление:

	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	0


16 разрядное представление:

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	0


20010 = Х2 = 

8-разрядное представление:

	1
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0


16 разрядное представление:

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0


Получить дополнительный код числа    -117

8-разрядное представление:

	Прямой код
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1

	Обратный код
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0

	Дополнительный код
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1


16-разрядное представление:

	Прямой код
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1

	Обратный код
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0

	Дополнительный код
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1


Получить дополнительный код двоичного числа    -10002 
8-разрядное представление:

	Прямой код
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	Обратный код
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	Дополнительный код
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


Пример 1: -127
8-разрядное представление:

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1



8-разрядное представление:

	Прямой код
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Обратный код
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Дополнительный код
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1


Пример 2:-19
8-разрядное представление:

	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1



8-разрядное представление:

	Прямой код
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1

	Обратный код
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	Дополнительный код
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1


