Лабораторна робота № 2
Тема: Вимірювання об’ємів твердих тіл, рідин і сипких матеріалів
Мета: виміряти об’єми  твердих тіл(правильної і неправильної форми), рідини та сипких матеріалів.
Обладнання: мірний циліндр, лінійка, пшоно, пісок, вода; тверде тіло неправильної форми; тверде тіло, що має правильну форму(брусок).
Хід роботи
Теоретичні відомості.
Об’єм – місткість геометричного тіла, тобто частини простору, обмеженої однією або декількома замкнутими поверхнями. Об’єм - це величина, що визначає кількість тривимірного простору всередині замкнутої поверхні, наприклад, це простір, який заповнює або містить в собі речовина( тверде тіло, рідина, газ).
Одиницею об’єму в Міжнародній системі одиниць (СІ) є кубічний метр (м3).
 1дм3 = 0,1 м • 0,1м • 0,1м = 0, 001 м3 ; 1 см3 = 0, 000001м3. 1л = 1дм3, 
1л =1000 см3 ;1мл = 1 см3
Виконання роботи
Визначити та записати:
а) ціну поділки шкали лінійки ; Слін = 0,1 см
б) ціну поділки шкали мірного циліндра  ; Сцил = 0,05 л = 50 см3

1.Виміряємо об’єм води, пшона і піску.
	Номер
досліду
	Матеріал
	Об’єм  рідини і сипкого матеріалу,  V, см3

	1
	пісок
	100

	2
	пшоно
	100

	3
	вода
	250



2.Обчислимо об’єм тіла неправильної форми.
Початковий об’єм води ,V1 =	100 см3		
Об’єм води та тіла, V2 =130 см3
Об’єм  тіла:  Vт = V2 - V1 =130 - 100 см3
	Найменування тіла
	Об’єм води

	Об’єм води та тіла 
	Об’єм тіла


	картоплина
	100
	130
	30






3.Обчислимо об’єм  бруска.
Довжина бруска   (l) =	9,5 см				
Ширина бруска (d)  =	7,5 см
Висота бруска  (h)  = 4 см				 
Vб = l • d • h = 9,5 •  7,5 •  4 = 285 см3
	Найменування тіла
	Довжина тіла

	Ширина тіла

	Висота тіла

	Об’єм тіла


	брусок
	9,5
	7,5
	4
	285



4.Абсолютна похибка лінійки Δl = 1мм = 0, 1 см
5.Абсолютна похибка мірного циліндра ΔV = 1мл = 1см3
Висновок: виміряли об’єми  твердих тіл (правильної і неправильної   форми), рідини та сипких матеріалів.
Отримали такі результати: об’єм води  Vв = V ± ΔV= 250  ± 1см3
об’єм  піску Vп = V ± ΔV= 100 ±1см3                                 
об’єм бруска Vб = V ± ΔV=  285 ±  0,001 см3
об’єм  пшона Vпш = V ±ΔV=  100 ± 1см3
                           

	                      
 



